{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["BUSCADOR DE DEF. Y BASE LEGAL","PELIGROS FÍSICOS","PELIGROS QUÍMICOS","PELIGROS BIOLOGICOS","PELIGROS MEC.","PELIGRO ERG.","PELIGROS DE SEGURIDAD","PEL. PSICOSOCIALES","DEFINICIONES 1","DEFINICIONES 2","DEFINICIONES 2.1","DEFINICIONES 2.2","MENÚ DE FORMATOS","FORMATO N°1 INF. DE LA EMPRESA","FORMATO N°2, DISTRIBUCIÓN ","FORMATO N° 3  MED. DE EXT. ","FORMATO N° 4 IDENT. DE PELIGROS","FORMTATO N°5, MAPA DE RIESGOS","FORMATO N°6 NOTF. DE PELIGROS","MENÚ EDUCACIÓN Y FORMACIÓN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":13,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"BUSCADOR DE DEF. Y BASE LEGAL","index":0,"n_rows":20,"n_cols":20,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,9,19,19],[15,10,15,19],[11,9,11,19],[3,9,3,19],[4,9,4,19],[5,9,5,19],[6,9,6,19],[9,9,9,19],[16,9,16,19],[18,17,18,18]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MENÚ DE BÚSQUEDA"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NORMAS LEGALES PREVENTIVAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL PARA LA CONSULTA"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTENIDO DEL CATALÓGO"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"QUÍMICO","FÍSICO","BIOLÓGICO","ERGONOMÍCO","MECÁNICO","SEGURIDAD","PSICOSOCIAL","PELIGRO","AGENTE DE RIESGO",null,"RIESGO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nota: Para conocer las definiciones especificas de cada uno de los peligros aquí enunciados, ingrese en la \"CASILLA A\" el termino que desea conocer su definición especifica; en la CASILLA B, tentra el resultado esperado."]

{"sheet":"PELIGROS FÍSICOS","index":1,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[15,1,29,1],[9,1,10,1],[4,1,4,5],[3,1,3,5],[9,5,10,5],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,2,10,2],[2,1,2,5],[11,1,14,1],[22,5,23,5],[18,5,19,5],[21,4,22,4],[20,2,23,2],[18,2,19,2],[18,4,19,4],[11,2,11,5],[13,2,13,5],[12,2,12,4],[14,2,14,5],[15,2,17,2],[15,5,17,5],[15,4,17,4]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTE PELIGRO SE PUEDE ENCONTRAR EN:","FACTOR DE RIEGSO","RIESGO PARA LA SEGURIDAD Y SALUD  EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de los procesos, actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo . Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.","DEFINICIONES DE REFERENCIAS DE LA NORMA ISO 45001, DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"]
[null,null,"ISO 45,0001: PELIGRO, Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud  que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,"FISICO","Ruido","Generado por máquinas o equipos en niveles superiores a los estandares normados (85 dBA)","Exposición a Ruido","Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Nerviosismo, disminución de concentración y productividad."]
[null,null,null,"Generados por el uso de herramientas manual-mecánica"]
[null,null,null,"Generados en el ambiente de trabajo de oficinas y actividades similares "]
[null,null,"Vibraciones","Derivadas de máquinas y equipos ","Exposición a vibraciones","Afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguíneos periféricos o de los nervios periféricos"]
[null,null,null,"Trabajos con herramientas de impacto y corte"]
[null,null,"Frío / calor Carga Térmica","Focos de calor o frío","Exposición","Frio: Quemaduras, gangrena de extremidad, hipotermia, gripes, molestias en la garganta, faringitis"]
[null,null,null,"Ambientes con altas o bajas temperaturas","Exposición a corrientes de aire","Calor: Quemaduras, insolación, deshidratación, fatiga, irritación de los ojos."]
[null,null,null,"Cambios bruscos de temperaturas",null,"Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos."]
[null,null,null,"Radiación UV, Radiación IR, Campos electromagnéticos","Exposiciones a radiaciones no ionizantes"]
[null,null,"Ilumicación","Derivadas del diseño, organización, distribución y mantenimiento de iluminarias, mobiliario y condiciones generales en oficinas, áreas de trabajo.","Exposición a iluminación deficiente","Trastornos oculares, cefalalgias, fatigas, efectos anímicos. Además, puede ser causa de posturas inadecuadas que generan, a la larga, alteraciones músculo-esqueléticas."]
[null,null,"Ventilación","Ambientes con deficiencia de ventilación por UMAS, Ventiladores, correintes naturales","Exposición a ventilación deficiente","Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutáneos e irritación de los ojos."]
[null,null,"Humedad","Ambientes con altos niveles de humedad relativa","Exposición Excesiva a Humedad","Enfermedades Contagiosas o Infecciosas, Dermatosis, Resfriados, Alergias"]
[null,null,"Presión Atmosférica","Operaciones a grandes alturas o trabajos en subterraneos ","Exposición a Alta Presión Atmosférica","Aumento de Presión Arterial, Soroche."]
[null,null,"Radiaciones No Ionizantes","Ambientes de trabajo con soldaduras de arcos electricos, equipos térmicos","Exposición a radiaciones no ionizantes","Efecto de la Radiación, Problemas Neurológicos, Lesión de Retina"]
[null,null,"Radiaciones Ionizantes","Manejo material radiactivo, aparatos de rayos X , La radiación ionizante incluye a las partículas alfa, partículas beta, rayos X y rayos gama.","Exposición a radiaciones ionizantes","Quemaduras, Efectos de la Radiación, Lesiones de Retina"]

{"sheet":"PELIGROS QUÍMICOS","index":2,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[15,1,18,1],[8,5,10,5],[12,1,14,1],[13,2,13,5],[8,1,11,1],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[11,2,11,5],[8,2,9,2],[12,2,12,4],[14,2,14,5]]}
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTE PELIGRO SE PUEDE ENCONTRAR EN:","FACTOR DE RIESGO","RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,null,"DEFINICIONES DE REFERENCIAS DE LA NORMA ISO 45001, DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de los procesos, actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo . Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.","ISO 45,0001: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,"QUÍMICO","Solidos: Polvos o Fibras","Transformación de materia prima, trituración, molienda, tamizaje de material partículado, manejo de fibras naturales o sinteticas (lana, asbesto, fibra de vidrio).","Contacto de la vista y vias respiratorias y dermicas,sustancias o agentes dañinos.","Irritación, Conjuntivitis Química, Quemadura, afectación de las vias respiratorias altas y vajas.  Neumoconiosis, irritación, instoxicación, problemas alergicos."]
[null,null,"Sustancias Químicas, Lquidos¨: Nieblas, Rocios","Manejo de sustancias químicas, travase, almacenamiento, transporte ","Contacto de la vista y vias respiratorias y dermicas,sustancias o agentes dañinos.","Dermatitis de contacto, Quemaduras, Envenenamiento"]
[null,null,"Sustancias Químicas, Humos: Metalicos, No metalicos.","Operaciones de transformación de materiales por fundición, soldadura electrica, soldadura autogena, cocción","Inhalación de sustancias o agentes dañinos","Asfixia, Intoxicación, Irritación, Neumoconiosis, problemas del aparato respiratorio, dolencias hepáticas, renales y neurológicas"]
[null,null,"Sustancias Químicas, Gases y Vapores, Compuestos o productos químicos en general","Combustión del carbón, petróleo y gas de las centrales eléctricas, los automóviles y las instalaciones industriales. ","Ingestión de sustancias o agentes dañinos","Intoxicación, Neumonía Química, Dolencias hepáticas, renales y neurológicas"]

{"sheet":"PELIGROS BIOLOGICOS","index":3,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,3,6],[4,2,4,6],[5,2,5,6],[6,2,6,6],[15,2,16,2],[12,2,14,2],[13,3,13,6],[8,3,8,5],[9,2,11,2],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[14,3,14,6],[9,6,11,6],[9,3,11,3],[12,3,12,5]]}
[]
[]
[]
[null,null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[null,null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTE PELIGRO SE PUEDE ENCONTRAR EN:","FACTOR DE RIESGO","RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de los procesos, actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo . Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.","ISO 45,0001: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,null,"BIOLÓGICO","Agentes vivos","Ambientes de Trabajo en donde se manejen agentes o seres vivos los virus, las bacterias, los endoparásitos humanos (protozoos y helmintos), los hongos, los cultivos celulares y los agentes transmisibles no convencionales (priones) ","Exposición a agentes biológicos (Seres vivos)","Enfermedades infecciosas o parasitarias."]
[null,null,null,"Animales / Insectos","Trabajos en contacto con animales o con sus productos vivos","Picadura de animales","Lesiones de piel, Envenenamiento"]

{"sheet":"PELIGROS MEC.","index":4,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,25,1],[10,1,12,1],[7,1,9,1],[12,2,12,5],[6,2,6,4],[11,2,11,5],[10,2,10,4],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,2,9,2]]}
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTE PELIGRO SE PUEDE ENCONTRAR EN:","FACTOR DE RIESGO","RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de las actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo .","ISO 45,0001: PELIGRO, Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud  que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,"MECÁNICOS","Vehículo Motorizado","Vuelcos, Choques, Fallas mecánicas, Falta de mantenimiento preventivo, imprudencia, falta de pericia del conductor.","Accidente Vehicular","Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte"]
[null,null,"Pieza en movimiento / Atrapamiento","Falta de mantenimiento preventivo, puntos de operación desgastados, uso de herramientas no adecuadas para la actividad, puntos de operación y partes moviles salientes, falta de guardas de seguridad en puentos de operación.","Atrapado por pieza en movimiento","Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte"]
[null,null,"Superficie Resbaladiza, Irregular, Obstáculos en el piso","Derrame de sustancias en pisos, pisos no homogenios, falta de orden, aseo y limpieza, materiales de trabajo almacenados en pisos.","Caída al mismo nivel","Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y Contusiones"]
[null,null,"Trabajos en altura (encima de 1.80 metros) ","Trabajos sobre equipos y maquinas en altura, Cabinas, andamios, plataformas de trabajo en mal estado, escaleras sin dispositivos para anclaje y falta uso epuipo protección.","Caída a distinto nivel","Fractura, Contusiones, Muerte"]
[null,null,"Superficies/Material a elevadas/bajas temperaturas","Trabajos con objetos, maquinas, equipos y materiales que generan altas temperaturas o bajas temperaturas. ","Contacto con superficies/material a elevadas/bajas temperaturas","Quemaduras"]
[null,null,"Superficies Punzo Cortantes / Pisadas con objeto punzo cortante","Operaciones o activifdades con equipos o herramientas punzantes, de cortes o Material cortante, Almmacenamiento de equipos o herramientas cortantes en zonas de paso o puestos de trabajo.","Cortado por superficies punzo cortantes","Cortes, Escoriaciones, Amputaciones, Muerte"]
[null,null,"Objetos Almacenados en Altura / Instalación y colocación de objetos por encima de la cabeza","Estructuras para el almacenamiento de de productos, objetos, piezas, cajas.","Golpeado por caída de materiales almacenados en altura","Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), Traumatismo, Muerte"]
[null,null,"Carga en Movimiento","Sistemas mecanicos para la movilidad de cargas de carácter manual - mecanica o electricos.","Golpeado por caída de cargas en movimiento","Contusión, Aplastamiento (Superficie Cutánea Intacta), Traumatismo, Muerte"]
[null,null,"Manipulación de Herramientas/objetos","Sistemas mecanicos para la movilidad de cargas de carácter manual - mecanica o electricos.","Golpeado por caída de herramientas / objetos (manipulación)","Traumatismo, Contusiones, Muerte"]
[null,null,"Fluidos a Presión, Equipo Presurizado","Sistemas, equipos, maquinas con fluidos a presión.","Golpeado por fluidos a presión","Traumatismo, Contusiones, Muerte"]
[null,null,"Objetos/Equipos","Operaciones con objetos, equipos manuales o mecanicos o impulsados por fuerza motriz sin guardas de seguridad en sus puntos de operación, capaces de producir vibraciones o ruidos o contactos electricos por falta de aislamientos en sus partes de alimentación de eléctricidad. ","Golpeado contra objetos / equipos","Traumatismo, Contusiones, Muerte"]
[null,null,"Salpicaduras y proyección de liquidos","Operaciones con objetos, equipos manuales o mecanicos y actividades que manejen fluidos a presión, sometidos a calor.","Contacto con liquidos en proyección","Lesiones oculares, quemaduras, irritaciones, perdida de la vista"]
[null,null,"Partículas en Proyección","Equipos o partes de herramientas y equipos manual-mecanica como lijadoras, pulidoras, equipos de cortes como discos abracibos, esperil etc.","Contacto con partículas en proyección","Contusiones, Lesiones, perdida de la vista"]

{"sheet":"PELIGRO ERG.","index":5,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,13,1],[14,1,44,1],[40,2,44,2],[34,2,39,2],[28,2,33,2],[24,2,27,2],[19,2,23,2],[14,2,15,2],[16,2,18,2],[12,2,12,5],[14,5,15,5],[16,5,18,5],[13,2,13,5],[19,4,23,4],[28,4,33,4],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[7,2,9,2],[10,2,10,4],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[40,4,44,4],[34,4,39,4],[24,4,27,4],[14,4,15,4],[16,4,18,4],[19,5,23,5],[24,5,27,5],[28,5,33,5],[34,5,39,5],[40,5,44,5],[7,1,9,1],[11,2,11,5]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTOS PELIGROS SE PUEDE ENCONTRAR EN ACTIVIDADES DONDE:","FACTOR DE RIESGO","RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de las actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo.","ISO 45,0001: PELIGRO: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros, Factor de Riesgo y Riesgo"]
[null,null,"COMPENTIDO DE NORMAS ISO DE ERGONOMIA, BIOMECANICA, 11228-1, ISO 11228-2, ISO 11226 e ISO 11228-3 contenidas en el ISO TR 122995:2014"]
[null,"ERGONÓMICOS","Posturas de Trabajo Estático","Donde la cabeza, cuello y tronco permanecen erguidos, flexionados, extendidos, en rotación o lateralizados en ángulo  ≥ 20° por más de 4 segundos","Postura prolongada e incomoda por 4 segundos o mas mantenida.","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, cervicalgia, dorsalgia, escoliosis, síndrome de túnel carpiano, lumbalgias, bursitis, celulitis, cuello u hombro tensos, dedo engatillado, tendinitis, tenosinovitis."]
[null,null,null,"Donde los miembros superior o miembros inferiores se encuentran en posturas sostenidas sin o con apoyo por mas de 4 segundos"]
[null,null,"Posturas Forzadas Dinámicas","Donde se realizan movimientos o posturas dinámicas (< 4 segundos) de alguna parte de su cuerpo","Postura prolongada e incomoda mayor 4 segundos de cualquier miembro del cuerpo","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, cervicalgia, dorsalgia, escoliosis, síndrome de túnel carpiano, lumbalgias, bursitis, celulitis, cuello u hombro tensos, dedo engatillado, tendinitis, tenosinovitis."]
[null,null,null,"El tronco y/o cuello realizan movimientos repentinos"]
[null,null,null,"donde el tos miembros superiores realizan movimientos repentinos"]
[null,null,"Descenso Manual de Cargas","Donde la carga pesa 5kg o más con frecuencia ≥ de 1 levantamiento por minuto","Todo tipo de manipulación que incluya levantamiento, descenso, transporte, tracción o empueje de objetos pesados","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, dorsalgia, escoliosis, lumbalgias, bursitis, cuello u hombro tensos, tendinitis, tenosinovitis."]
[null,null,null,"Donde La carga pesa entre 3 kg a 5kg con frecuencia de levantamiento > de 5 veces por minuto"]
[null,null,null,"El desplazamiento vertical de la carga (≥ 3 kg) sobrepasa la cadera o los hombros"]
[null,null,null,"Sosteniendo la carga (≥ 3 kg) se flexiona, extiende o se rota el tronco"]
[null,null,null,"La carga (≥ 3 kg) se aleja más de 10 cm del centro del cuerpo"]
[null,null,"Movimientos Repetitivos del Miembro Superior","El trabajo repetitivo no cuenta con pausas de al menos 8 minutos por cada 2 horas","Grupo de movimmientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los muesculos, las articulaciones generando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión.","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, lumbalgias, bursitis,  cuello u hombro tensos, dedo engatillado, tendinitis, tenosinovitis."]
[null,null,null,"El tiempo de trabajo repetitivo es superior a 8 horas en el turno o en un turno de 6 horas hay menos de 2 pausas"]
[null,null,null,"Las acciones técnicas de una extremidad son tan rápidas que no se pueden contar"]
[null,null,null,"El tiempo de la actividad repetitiva sobrepasa 1 hora  diaria (en caso de ser una actividad cíclica se debe sumar el tiempo de cada ciclo)"]
[null,null,"Empuje y Tracción de Cargas","Durante el empuje o tracción, adopta posición de torsión, flexión o extensión del tronco","Esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar la actividad laboral \"carga de trabajo\"","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgias, bursitis, cuello u hombro tensos,  tendinitis, tenosinovitis, distensión, torsión, fatiga y DORT (disturbios osteo- musculares relacionados al trabajo)"]
[null,null,null,"La fuerza de empuje o tracción se aplica a una altura distinta a entre la cadera y la mitad del pecho"]
[null,null,null,"La tarea de empuje o tracción se realiza durante un tiempo > de 8 horas al día"]
[null,null,null,"Hay limitaciones para desplazarse, las superficies son irregulares, resbaladizas, rampas inclinadas, etc."]
[null,null,null,"Se deben hacer sobresfuerzos para iniciar, frenar o mover la carga"]
[null,null,null,"Durante el empuje o tracción, adopta posición de flexión o extensión del hombro"]
[null,null,"Transporte Manual de Carga","Se transporta carga manualmente (con peso ≥  3 kg) a una distancia mayor a un metro","Todo tipo de manipulación que incluya levantamiento, descenso, transporte, tracción o empueje de objetos pesados","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgias, bursitis, cuello u hombro tensos,  tendinitis, tenosinovitis, distensión, torsión, fatiga y DORT (disturbios osteo- musculares relacionados al trabajo)"]
[null,null,null,"El transporte manual de carga se realiza en entorno desfavorable (piso resbaloso, escaleras, rampas, lugares estrechos, temperaturas frías o calor excesivo, etc.)"]
[null,null,null,"El peso acumulado transportado a una distancia entre 1 a 20 m, es mayor a 10,000 kg en una jornada"]
[null,null,null,"El peso acumulado transportado a una distancia  superior a 20 m,  es mayor a 6,000 kg en una jornada"]
[null,null,null,"Las características de la carga (diámetro, forma, volumen, consistencia, etc.) dificultan su agarre, maniobrabilidad y/o visibilidad"]
[null,null,null,"La carga no se trasporta pegado al cuerpo"]
[null,null,"Levantamiento Manual de Carga","La carga pesa 5kg o más con frecuencia ≥ de 1 levantamiento por minuto","Todo tipo de manipulación que incluya levantamiento, descenso, transporte, tracción o empueje de objetos pesados","Lesiones musculo esqueléticas, lesiones por trauma acumulativo, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgias, bursitis, cuello u hombro tensos,  tendinitis, tenosinovitis, distensión, torsión, fatiga y DORT (disturbios osteo- musculares relacionados al trabajo)"]
[null,null,null,"La carga pesa entre 3 kg a 5kg con frecuencia de levantamiento > de 5 veces por minuto"]
[null,null,null,"El desplazamiento vertical de la carga (≥ 3 kg) sobrepasa la cadera o los hombros"]
[null,null,null,"Sosteniendo la carga (≥ 3 kg) se flexiona, extiende o se rota el tronco"]
[null,null,null,"La carga (≥ 3 kg) se aleja más de 10 cm del centro del cuerpo"]

{"sheet":"PELIGROS DE SEGURIDAD","index":6,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,2,6,4],[7,5,9,5],[7,2,9,2],[10,1,12,1],[11,2,11,5],[14,1,26,1],[7,1,9,1],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[12,2,12,5],[10,2,10,4]]}
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","ESTE PELIGRO SE PUEDE ENCONTRAR EN:","FACTOR DE RIESGO","RIESGOS A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de las actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo .","ISO 45,0001: PELIGRO: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud.",null,null,"Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones"]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,"ELECTRICO","Energía Eléctrica","Sistemas de distribución electrica, transformadores, paneles, falta de toma a tierra, trabajo en altas y baja tensión","Contacto con electricidad","Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, Muerte"]
[null,"LOCATIVOS","Material Inflamable","Materiales, sustancias, productos que por su conposición tienen la capacidad de general incendios en conbinación con agentes comburentes.","Incendio","Quemaduras, Asfixia, Muerte"]
[null,null,"Material Inflamable; Fluidos a Presión, Equipo Presurizado","Materiales, sustancias, productos que por su conposición tienen la capacidad de general explosiones en conbinación con agentes comburentes.","Explosión","Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, Asfixia, Muerte"]
[null,null,"Estructura físicasdel local de trabajo","Condicione constructivas del local de trabajo, en cuanto a su nivel de espacio, distribución, accesos, salidas.","Trabajo inseguro en espacios no apropiados para el proceso","Traumatismos, contusiones, muerte"]
[null,null,"Distribuvión de los espacios de trabajo","Definición de los espacios destinados a Maquinas, Estructuras de almacenamiento, Espacios de equipos y herramientas, dimensiones de pasillos etc.","Choque, golpes, caidas a nivel","Traumatismos, contusiones, muerte"]
[null,null,"Distribución de máquinas y equipos","Las maquinas en su lugar mantinen un área libre de 2mts., cuadrados para el trabajador, los equipos permiten la libre circulación, la separación entre maquinas.","Choque, golpes, atrapamiento entre objetos, caidas a nivel","Traumatismos, contusiones, cortes, amputaciones, muerte"]
[null,null,"Escaleras , Escalas y rampas inadecuadas, barandas, Puertas","Diseño de las escaleras, rampas son adecuados para el uso que se les da, son resistentes a las cargas y pesos que son sometidas, mantienen mantenimiento preventivo.","Caídas de distinto nivel, golpes","Traumatismos, contusiones, cortes,  muerte"]
[null,null,"Áreas de circulación interna","Se encuentran señalizadas, buen nivel de iluminación, cuentan con otros medios de seguridad (espejos concabos) que permiten la la circulación, etc.","Choque, golpes,atropellos,  atrapamiento entre objetos, caidas a nivel","Traumatismos, contusiones, cortes,  muerte"]
[null,null,"Servicios (baños, cuartos de cambio y suministros de agua), comedores, posadas.","Se mantienen en buen orden o limpieza, son suficientes en su número para la cantidad de trabajadores, estan clasificados para ambos sexos.","Exposición a bacterias, hongos","Afectaciones vías respiratorias, dermicas, enfermedades diversas."]
[null,null,"falta de Señalizacion","La señalización no es apropiada para el tipo seguridad requerida según el proceso, no son visibles, carecen de iluminación adecuada. Señalización inadecuada, falta de iluminación o excesiva iluminaión.","Choque, golpes, atrapamiento entre objetos, caidas a nivel","Traumatismos, contusiones, cortes,  muerte"]
[null,null,"Almacenamiento inadecuado","Los almacenes no estan bien distribuidos, los anaqueles de carga no son apropiados para el tipo de almacenamiento, estan sobre cargados, las estibas no son controladas, la altura de estivas no esta considerada, el manejo de equipo auxiliar de cargas es operado por personal competente.","Caidas de objetos, caidas de distinto nivel.","Traumatismos, contusiones, cortes,  muerte"]
[null,null,"Superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) ","Falta de mantenimiento de pisos, no estan a nivel, son deslizantes, almacenamiento de materiales desordanadamente.","Caidas a nivel, caidas a desnivel","Traumatismos, contusiones,  muerte"]
[null,null,"Condiciones de orden y aseo","El local de trabajo no cuenta con aseo y limpieza periodica, no se cuenta con programa de orden y aseo de las instalaciones, los equipos y productos de limpieza no son apropiados para la exigencia del proceso. ","Caídas a nivel, troposones, resbalones, punzasos, ","Traumatismos, contusiones,  muerte"]
[null,null,"Caídas de objetos ","Los objetos transportados de forma manual-mecanica no son bien manejados. Son almacenados de forma indacuada, no son clasificados según tipo y caldad del producto.","Caidas de objetos, caidas de distinto nivel.","Traumatismos, contusiones, cortes,  muerte"]

{"sheet":"PEL. PSICOSOCIALES","index":7,"n_rows":68,"n_cols":5,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,2,63,2],[61,4,63,4],[64,2,66,2],[64,4,66,4],[15,1,67,1],[50,2,54,2],[50,4,54,4],[55,2,58,2],[55,4,58,4],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[46,2,47,2],[46,4,47,4],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[33,2,39,2],[48,4,49,4],[33,4,39,4],[40,2,41,2],[40,4,41,4],[42,2,45,2],[42,4,45,4],[43,3,45,3],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[13,2,13,4],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[22,2,23,2],[25,2,28,2],[25,4,28,4],[26,3,28,3],[12,1,14,1],[11,2,11,4],[14,2,14,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[8,2,9,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,1,11,1],[7,2,7,4],[12,2,12,4]]}
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"GUÍA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE RIESGOS"]
[]
[]
[null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES, SE PUEDEn ENCONTRAR EN:","DAÑOS  A LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)"]
[]
[]
[null,null,"ISO 45003, PELIGRO: Combinación de la probabilidad de que se produzca una exposición a peligros de naturaleza psicosocial relacionados con el trabajo y la gravedad de las lesiones y los problemas de salud que pueden causar estos peligros"]
[null,"La descripción del peligro corresponde al reconocimiento en campo de las actividades que se realizan considerando el lugar (ambiente), maquinas, equipos, herramientas, materiales y al trabajador en la ejecución del trabajo .","Nota 1 a la entrada: Los peligros de naturaleza psicosocial incluyen aspectos de la organización del trabajo, factores sociales en el trabajo, entorno de trabajo, equipo y tareas peligrosas. Se dan ejemplos detallados de tales fuentes enTablas 1,2 y3."]
[null,null,"DEFINICIÓNES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RESOLUCIÓN 45-588-2011, J.D."]
[null,null,"No cuenta con definción sobre peligros"]
[null,"PSICOSOCIAL","Organización del trabajo"," Rotaciones y traslados como medida disciplinaria: negar o asignar equipo en mal estado, negación de derechos, amenaza constante de pérdida del empleo, asignación de turnos asignar siempre turnos que impiden o dificultan estar en fiestas nacionales o actividades personales, no asignar selectivamente turnos a la persona. "," Estrés, fatiga, trato discriminatorio, violación de derecho. "]
[null,null,"Contenido del trabajo","→ Niveles de automatización, trabajo en cadena, procesos de trabajo. → Análisis de las tareas; ciclos de trabajo y tiempos de ejecución. → Sencillez de las tareas. → Repetitividad de las tareas. → Ejecución de varias tareas. → Tareas de preparación y control que acompañan a las de ejecución. → Conocimiento del proceso completo de trabajo y de su aportación al producto final. → Adecuación de la preparación de la plantilla a los requerimientos del trabajo. → Posibilidad de aprender cosas nuevas y desarrollar capacidades en el trabajo. → Contribución del trabajo propio al conjunto de la empresa. → Valoración y apreciación personal del trabajo por superiores, compañeros, familiares y sociedad en general."," Estrés, burnout "]
[null,null,"Entorno laboral"," Intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo, que afecta a la dignidad, que propicia conductas indeseadas, irracionales, ofensivas, distinción, exclusión, preferencia, aislamiento. "," Acoso sexual, Laboral, discriminación "]
[null,null,"Carga de Trabajo","Demandas de ejecución irrealizables.→Información, medios, herramientas, etc., para desempeñar el trabajo.→Tiempo de la jornada que hay que trabajar muy rápido.→Asignación de las cargas de trabajo entre el personal.→Planificación de plazos.→Previsibilidad de las cargas de trabajo.→Existencia de interrupciones. Frecuencia y consecuencias.→Existencia de demandas estacionales.→Existencia de tareas no previstas. Frecuencia.→Capacitación para desempeñar el trabajo.→Adecuación de recursos tecnológicos, materiales, etc.→Sobrecarga de rol.","Estrés, Fatiga, accidentes, problemas de conciliación, trastornos músculo esqueléticos, patologías no traumáticas, Acoso laboral"]
[]
[null,null,"Tiempo de Trabajo","Número de horas trabajadas, diarias y semanales.→Horas de entrada y salida al trabajo.→Momento del día en que se trabaja (mañana, tarde, ambos).→Días de la semana en que se trabaja (días laborables, fínese semana, festivos).→Días seguidos trabajados. Días de descanso tras ellos.→Distribución de las pausas según el nivel y tipo de exigencia del trabajo.→Flexibilidad horaria en la entrada y salida al trabajo.→P--rolongaciones de jornada. Trabajo en el último minuto. Frecuencia.→Planificación del tiempo de trabajo e información con antelación suficiente.→Adecuación de los espacios para el descanso en las instalaciones de la empresa."]
[null,null,null,null," Estrés, fatiga, accidentes, trastornos músculo esqueléticos, patologías no traumáticas, problemas de conciliación. "]
[null,null,"Autonomía"]
[null,null,null,"Posibilidad de tener iniciativas, tomar decisiones, elegir o modificar:→Orden en el desarrollo de las tareas.→Cómo realizar el trabajo: los procedimientos, métodos o protocolos a seguir.→Las tareas o actividades a realizar.→La cantidad y calidad de trabajo.→La resolución de incidencias.→El espacio propio de trabajo.→Las herramientas y materiales de trabajo.→La velocidad de ejecución del trabajo.→La distribución y/o elección de pausas reglamentarias y no reglamentarias.→La elección o distribución de tiempo libre para atender asuntos personales o familiares."," Estrés "]
[null,null,null,"→ Existencia de descripciones de puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo y procedimientos de trabajo que:› Determinen de forma clara los objetivos de trabajo.› Determinen de forma clara los procedimientos de trabajo.› Determinen la responsabilidad de quien ocupa el puesto.→ Discrepancias entre las descripciones teóricas de los puestos y las prácticas reales de desempeño.→ Incompatibilidad o contradicción entre los objetivos exigidos.→ Incompatibilidad o contradicción entre objetivos y procedimientos.→ Instrucciones contradictorias.→ Exigencias de ejecución irrealizables.→ Exigencias de tareas que pueden suponer conflictos morales, legales o emocionales.→ Exigencias de tareas o responsabilidades que excedan las funciones del puesto.→ Conocimiento e información de las funciones, cometidos y responsabilidades.→ Información, medios, herramientas, etc., para desempeñar el trabajo."," Estrés, conflictos, violencia "]
[null,null,"Relaciones Interpersonales","Es un factor de riesgo psicosocial vinculado a las relaciones que se establecen en el entorno laboral y las condiciones en las que ellas transcurren."," Estrés, violencia, acoso, discriminación "]
[null,null,null,"Las relaciones interpersonales son aquellas que se proyectan tanto dentro de la organización (compañeros de trabajo, superiores o personas a cargo) como fuera de ella (clientes o proveedores)"]
[]
[]
[null,null,"Trabajo a turno/Nocturno","→ Modalidad de turno (continuo, semi continuo, discontinuo).→ Horarios de entrada y salida.→ Calendarios de rotación.→ Número de noches seguidas. Descansos tras turno de noche.→ Días seguidos de trabajo.→ Descansos. Coincidencias con fines de semana.→ Número de horas trabajadas (día, semana).→ Carga de trabajo en cada turno; carga física y carga mental.→ Previsibilidad de los calendarios de trabajo.→ Información sobre los calendarios de trabajo.→ Posibilidad para comer caliente una alimentación equilibrada.→ Espacios y tiempos adecuados para los descansos."]
[null,null,null,null," Alteración del ciclo circadiano, fatiga, trastorno del sueño, problemas de conciliación, envejecimiento prematuro, alteraciones físicas (digestivas, hormonales, etc.,), accidentes "]
[null,null,"Trata con Personas (Violencia Externa)","→ Ubicación y distribución física del lugar de trabajo(localización geográfica, diseño del lugar de trabajo).→ Iluminación y visibilidad de las zonas exteriores y del interior del lugar de trabajo.→ Accesos al lugar de trabajo.→ Mobiliario (acristalamientos, alturas de mostradores, etc).→ Medidas de seguridad existentes (caja fuerte, sistemas de alarma, sistemas de vigilancia, etc).→ Procedimientos de trabajo: horarios de apertura y cierre, entregas, gestión de acceso del público y de las esperas, gestión de caja (liquidez, vaciado…), gestión de reclamaciones, sistemas de reparto y recogida, trabajar solo/a (sin presencia de otras personas de la empresa), etc.→ Valor de los bienes o productos con que se trabaja.→ Tipo de cliente. Características que puedan incrementar la probabilidad de emitir actos violentos (frustración, estado emocional alterado, consumo de drogas/alcohol, etc).→ Velocidad de ejecución del trabajo; número de clientes/pacientes/alumnado etc., por cada persona que lleva a cabo el trabajo.→ Tiempo asignado para la realización del trabajo. Tiempo por usuario/a."]
[null,null,null,null," Violencia verbal violencia física: amenazas, agresiones, robos, etc., estrés. "]
[null,null,"Violencia contra la Persona","Inmiscuirse en la vida de la persona: Hacer preguntas indiscretas. Revisar las re3es sociales para difamar a la persona, escuchar las conversaciones, leer los correos electrónicos y otras notificaciones personales, criticar la vida privada de la persona. ","Acoso laboral, discriminación. "]
[null,null,null,"Gritar, Insultar. "]
[null,null,null,"Comentarios; racistas, sexistas, por orientación sexual de la persona, que atentan contra la dignidad de la persona, bochinches, rumores infundados, utilizar mensajes de texto para denigrar, insultar o violentar derechos, otros. "]
[null,null,null,"Violencia sexual sin contacto físico verbales "]
[null,null,null,"Violencia sexual con contacto físico no verbal. "]
[null,null,null,"Violencia sexual con contacto físico "]
[null,null,null,"Acoso por razón de género: chantaje sexual, acoso sexual ambiental. "]
[null,null,"Violencia Física","Gestos agresivos: Golpear la puerta, dar manotazos en los escritorios o mesas de trabajo. ","Acoso, discriminación."]
[null,null,null,"Agresión física: escupir, empujar, pisotear, tocar, alterar bienes materiales de la persona, exponer a la persona a factores de riesgo de manera intencional, amenaza contra la integridad física. "]
[null,null,"Violencia de Comportamiento","Pequeñas mezquindades: esconder el control de los aires acondicionados, esconder objetos de la persona. ","Acoso, discriminación."]
[null,null,null,"Gestos ofensivos: dar la espalda, no saludar, negarse a estrechar la mano, encogerse de hombros, mirar el cielo. "]
[]
[]
[null,null,"Comportamientos Delictivos","Sustracción de documentos laborales "]
[null,null,null,"Lanzar objetos a la persona, retiro de sillas al sentarse la persona, apropiarse de objetos personales, apropiarse de derechos intelectuales de la persona, apropiarse de las comidas, perseguir por deudas (préstamos por personas de poder). "]
[null,null,"Demandas Emocionales","Existen dos tipos de demanda emocionales: primero, control de emociones como consecuencia del estado de ánimo y emociones de otros, que es producto de la exposición a situaciones de fuerte connotación emocional y segundo, el control de emociones como consecuencia del control de emociones negativas o expresión de emociones positivas como política, norma o exigencia; es decir, la organización establece la manera como las personas deben comportarse en ciertos momentos y esto obliga a expresar emociones positivas, las estén sintiendo las personas o no","Burnout, fatiga emocional, estrés. "]
[]
[null,null,"Ritmo de Trabajo","Sobrecarga de trabajo o Subcarga. Altos niveles de presión de tiempo, continuamente sujetos a plazos. Es decir, cuando hablamos de trabajadores que se enfrentan a:","Estrés, fatiga TME, accidentes. "]
[null,null,null,"·         Una sobrecarga importante de labores o asignación insuficiente de las mismas."]
[null,null,null,"·         Plazos de ejecución inviables a causa de los recursos o herramientas con las que cuenta."]
[null,null,null,"·         Altos niveles de presión, improvisaciones o falta de información que le ayude a ejecutar efectivamente sus tareas."]
[]
[null,null,"Estilo Administrativo","Estilo administrativo: disciplinario, intolerante, discriminatorio, clima de miedo-amenaza, desconfianza, excesiva competencia. ","Acoso laboral. "]
[null,null,null,"Jerarquías excesivas: único valor de referencia, múltiples cadenas de dirección. "]
[null,null,null,"Sin normas claras relacionadas con el comportamiento abusivo: Evaluación de desempeño como represalia para que la persona pierda ascensos, bonificaciones y otros incentivos, asignación de roles y turnos basados en criterios arbitrarios, comportamiento abusivo de manera reiterada. "]
[null,null,null,"Organización inadecuada: instrucciones insuficientes, falta de información, ambiente de trabajo desfavorable "]
[null,null,"Evaluación del Trabajo","Evaluación negativa de desempeño sin sustentadores, descrédito profesional ","Acoso laboral. "]
[]
[null,null,"Contacto Social","Aislamiento.","Acoso laboral, discriminación "]
[null,null,null,"Prohibición a los compañeros ,compañeras le hablen a la persona y a otros "]
[]
[null,null,"Comunicación en el Trabajo","Manejo de la información: ocultar información necesaria para la ejecución del trabajo, informar al resto de los compañeros de trabajo de actividades menos a la persona, ","Alteración del clima laboral ,deficiencia en las relaciones interpersonales"]
[null,null,null,"Dar instrucciones (dentro y fuera del horario de trabajo a través de grupos telefónicos informales. "]
[null,null,null,"Trato a la persona: trato denigrante y comentarios negativos sobre el trabajo de la persona delante de terceros.) "]
[null,null,"Interface Casa-Trabajo","Conflicto entre las exigencias del trabajo y el hogar","Dificultades personales, sociales y laborales. Pérdida del empleo. Hogar disfuncional. Separación de pareja. Deterioro de las relaciones familiares"]

{"sheet":"DEFINICIONES 1","index":8,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,2],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[12,1,12,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[14,3,14,4],[13,1,14,2],[6,3,6,4],[6,1,6,2],[0,3,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,4],[4,1,4,4]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"DEFINICIONES"]
[]
[null,"PELIGROS",null,"DEFINICIONES "]
[null,"QUIMICO",null," Se trata de los elementos y sustancias que pueden entrar en contacto con los trabajadores por inhalación, absorción o ingestión, provocando intoxicación, quemaduras u otras lesiones sistémicas. Su gravedad dependerá del nivel de concentración y el tiempo de exposición. Algunos ejemplos son los ácidos, el asbesto, vapores, gases, detergentes alcoholes"]
[null,"FISICO",null,"Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las particularidades de los cuerpos. Actúan sobre los tejidos y órganos de los trabajadores y dan lugar a efectos nocivos según la intensidad y tiempo de exposición. Algunos ejemplos de estos son el ruido, las vibraciones, una iluminación inadecuada, la humedad, unas temperaturas extremas"]
[null,"BIOLOGICO",null," Son factores biológicos todos los agentes orgánicos tales como parásitos, hongos, virus, bacterias… que se encuentran presentes en ciertos ambientes laborales y provocan enfermedades infecciosas y contagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones."]
[null,"ERGONOMÍCO",null,"Se admite que son factores de riesgos ergonómicos los agentes involucrados en la adecuación del trabajo a los trabajadores. Tiene como característica que el tipo de puesto de trabajo que desarrolla el empleado, podría incrementar la posibilidad de los trastornos musculo esqueléticos."]
[null,"MECÁNICO",null,"Están relacionados con todos aquellos factores que se encuentran en objetos, máquinas, equipos, instrumentos y herramientas que por no llevar a cabo un mantenimiento preventivo y/o correctivo pueden ocasionar accidentes de trabajo. "]
[null,"SEGURIDAD",null,"Son aquellos con probabilidad de generar lesiones a los trabajadores (accidentes) durante la realización del trabajo, además son los derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador."]
[null,"PSICOSOCIAL",null,"ISO 45003, PELIGRO: Combinación de la probabilidad de que se produzca una exposición a peligros de naturaleza psicosocial relacionados con el trabajo y la gravedad de las lesiones y los problemas de salud que pueden causar estos peligros"]
[null,null,null,"Nota 1 a la entrada: Los peligros de naturaleza psicosocial incluyen aspectos de la organización del trabajo, factores sociales en el trabajo, entorno de trabajo, equipo y tareas peligrosas. Se dan ejemplos detallados de tales fuentes en Tablas 1,2 y3."]
[null,"PELIGRO",null,"ISO 45001, Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.  Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Nota: Se considera para esta definición todo lo estableciod por ISO 45001, en el anexo 6.1.2, sección 6.1.2.1."]
[null,"FACTOR DE RIESGO",null," Factores de riesgo: Condición de trabajo que cuando está presente, incrementa la posibilidad de aparición del daño, y esta asociada allocal de trabajo, condiciones de trabajo, organización del trabajo, medios de trabajo y factores humanos."]
[null,"RIESGO",null,"ISO 45,0001, Es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud  que pueden causar los eventos o exposiciones"]

{"sheet":"DEFINICIONES 2","index":9,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2],[4,1,4,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[15,1,16,1],[18,2,19,2],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[23,1,24,1],[23,2,24,2]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DE SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"DEFINICIONES"]
[]
[null,"Riesgo","Definición"]
[null,"Caída de personas a distinto nivel.","Caída a un plano inferior de sustentación. Caídas desde alturas (edificios, ventanas, máquinas, árboles, vehículos, ascensores). Caída en profundidades (puentes, excavaciones, agujeros, etc.)"]
[null,"Caída de personas al mismo nivel.","Caída que se produce en el mismo plano de sustentación. Caídas en lugares de tránsito o superficies de trabajo (inadecuadas características superficiales, desniveles, calzado inadecuado). Caída sobre o contra objetos (falta de orden y limpieza)"]
[null,"Caída de objetos por desplome o derrumbamiento","Caída de elementos por pérdida de estabilidad de la estructura a la que pertenecen. Caída de objetos por hundimiento, caída desde edificios, muros, ventanas, escaleras, montones de mercancías, desprendimiento de rocas, de tierra, etc."]
[null,"Caída de objetos en manipulación","Caida de objetos, equipos, herramientas de otros niveles de la estructura producto del trabajo."]
[null,"Caída de objetos desprendidos","Caída de objetos diversos que no se estén manipulando y que se desprenden de su ubicación por razones varias. Caída de herramientas y materiales sobre un trabajador siempre que el accidentado no lo estuviese manejando."]
[null,"Pisada sobre objetos/ superficies irregulares","Es la situación que se produce por tropezar o pisar sobre objetos abandonados o irregularidades del suelo pero que no originan caídas aunque sí lesiones"]
[null,"Choque contra objetos inmóviles","Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos colocados de forma fija o en situación de reposo"]
[null,"Choque contra objetos móviles","Golpe ocasionado por elementos móviles de las máquinas e instalaciones. No se incluyen atrapamientos."]
[null,"Golpes/cortes por objetos/herramientas","Situación que puede producirse ante el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores con objetos cortantes, punzantes o abrasivos (no se incluyen los golpes por caída de objetos). Golpes"]
[null,null,"con un objeto o herramienta que es movido por una fuerza diferente a la gravedad."]
[null,"Proyección de fragmentos o partículas","Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta o materia prima a conformar. Excluye los producidos por fluidos biológicos."]
[null,null,"Situación que se produce cuando un trabajador, o parte de su cuerpo, es enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales."]
[null,"Atrapamiento por o entre objetos"]
[null,"Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos","Es la situación que se produce cuando un operario, o parte de su cuerpo, es aprisionado contra las partes de las máquinas o vehículos que, debido a condiciones inseguras, han perdido su estabilidad."]
[]
[null,"Sobreesfuerzos","Los sobreesfuerzos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo aceptable y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tolerables."]
[null,"Sobreesfuerzos por manipulación de cargas","Manipulación, transporte, elevación, empuje o tracción de cargas (carros, cajas, etc.) que pueda producir lesiones"]
[]
[null,"Sobreesfuerzos por movilización de personas con movilidad reducida","Manipulación, transporte, elevación, empuje o tracción de personas con movilidad reducida pueda producir lesiones"]
[]
[null,"Sobreesfuerzos por otras causas","Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos o vibraciones mecánicas que puedan producir lesiones músculo-esqueléticas agudas o crónicas. Excluye las lesiones producidas por manipulación de cargas incluida en otros apartados."]
[null,"Exposición a temperaturas extremas","Permanencia en un ambiente con calor o frío excesivo."]
[null,"Contactos térmicos","Permanencia en un ambiente con calor o frío excesivo o el tocar superficies con temperaturas extremas."]
[null,"Contactos térmicos por calor","Acción y efecto de tocar superficies o productos calientes."]
[null,"Contactos térmicos por frío","Acción y efecto de tocar superficies o productos fríos."]
[null,"Contactos eléctricos"," Es un componente que forma parte de un circuito eléctrico que se halla dentro de interruptores eléctricos"]
[null,"Contactos eléctricos directos","Se entiende por contactos eléctricos directos todo contacto efectuado directamente con partes activas en tensión."]
[null,"Contactos eléctricos directos baja tensión (<1000 volts)","Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensión (trabajando con tensiones < 1000 volts)"]
[null,"Contactos eléctricos directos alta tensión (>1000 volts)","Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensión (trabajando con tensiones > 1000 volts)"]
[null,"Contactos eléctricos indirectos","Todo contacto de personas con masas o instalaciones puestas accidentalmente en tensión."]
[null,"Contactos eléctricos indirectos baja tensión (<1000 volts)","Es todo contacto de las personas con masas puestas accidentalmente en tensión (trabajando con tensiones < 1000 volts)"]

{"sheet":"DEFINICIONES 2.1","index":10,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,25,2],[29,3,30,3],[26,2,27,2],[29,2,30,2],[19,3,20,3],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[12,2,13,2],[21,3,22,3],[3,3,4,3],[10,3,11,3],[12,3,13,3],[3,2,4,2],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[7,3,9,3],[10,2,11,2],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[16,2,18,2]]}
[]
[]
[null,null,"Riesgo","Definición"]
[null,null,"Contactos eléctricos indirectos alta tensión (>1000 volts)","Es todo contacto de las personas con masas puestas accidentalmente en tensión (trabajando con tensiones > 1000 volts)"]
[]
[null,null,"Exposición a sustancias nocivas o tóxicas","Cuando una persona entra en contacto con una sustancia tóxica se dice que está expuesta. El efecto de la exposición dependerá de: a) la duración del contacto, b) del mecanismo por el que el tóxico ingresa en el cuerpo, y también c) de la cantidad de sustancia tóxica que el organismo puede eliminar durante ese tiempo."]
[]
[null,null,null,"Efectos agudos producidos por exposición ambiental accidental o por ingestión de sustancias o productos como lesiones neurológicas, respiratorias (asma, hiperreactividad bronquial, etc.), etc. Incluye las asfixias y ahogamientos."]
[null,null,"Inhalación o ingestión accidental de sustancias nocivas"]
[]
[null,null,"Otras formas de exposición accidental","Otros tipos de exposición no incluidas en el apartado anterior."]
[]
[null,null,"Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas","Acción y efecto de tocar sustancias que pueden quemar la piel o desgastarla lentamente"]
[]
[null,null,"Contacto con sustancias (nocivas) que puedan producir dermatitis","Acción y efecto de tocar sustancias o productos que puedan producir dermatitis: por abrasión química o física (uso frecuente de jabones o detergentes) o de tipo alérgico."]
[]
[null,null,"Contacto con sustancias (nocivas) que puedan producir otro tipo de lesiones externas distintas a la dermatitis"]
[null,null,null,"Acción y efecto de tocar sustancias o productos que puedan producir lesiones externas en la piel distintas a la dermatitis."]
[]
[null,null,"Exposición a Radiaciones","Altas dosis, entendiendo dicha exposición como accidente."]
[]
[null,null,"Explosiones","Ruptura violenta de un cuerpo por la acción de un explosivo o por el exceso de presión interior, provocando un fuerte estruendo"]
[]
[null,null,"Explosiones químicas: Gases y vapores (201.1) y Polvo combustible (201.2)","Liberación brusca de gran cantidad de energía que produce un incremento violento y rápido de la presión, con"]
[null,null,null,"desprendimiento de calor, luz y gases, teniendo su origen en transformaciones químicas."]
[]
[null,null,"Explosiones físicas","Liberación brusca de gran cantidad de energía que produce un incremento violento y rápido de la presión, con"]
[null,null,null,"desprendimiento de calor, luz y gases, teniendo su origen en transformaciones físicas."]
[null,null,"Incendios"]
[null,null,"Factores de inicio","Es el conjunto de condiciones (materiales combustibles, comburente y fuentes de ignición), cuya conjunción en un momento determinado puede dar lugar a un incendio."]
[]
[null,null,"Propagación","Condiciones que favorecen el aumento y la extensión del incendio"]
[null,null,"Medios de lucha y señalización","Insuficiencia de medios materiales con los que es posible atacar un incendio hasta su completa extinción o problemas con la llegada de ayuda exterior."]
[null,null,"Evacuación","Insuficiencia en la salida ordenada de todo el personal del centro y problemas en la concentración en un punto predeterminado considerado como seguro."]
[null,null,"Accidentes causados por seres vivos","Se incluyen los accidentes causados directamente por personas y animales, como agresiones, patadas, picaduras, mordeduras."]
[null,null,"Accidentes causados por personas","Son los producidos a las personas por la acción de otras personas como agresiones, patadas y mordiscos."]
[null,null,"Accidentes causados por animales","Son los producidos a las personas por la acción de animales como arañazos, patadas y mordiscos."]
[null,null,"Atropellos o golpes con vehículos","Son los producidos por vehículos en movimiento, empleados en las distintas fases de los procesos realizados por la empresa."]
[null,null,"Accidentes de tránsito","Los ocurridos dentro del horario laboral, independientemente de que esté relacionado con el trabajo habitual o no."]
[null,null,"Otros riesgos","Son aquellos riesgos de accidente que a juicio del evaluador, no han sido descritos en ninguno de los ítemes anteriores."]

{"sheet":"DEFINICIONES 2.2","index":11,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,32,1],[31,2,32,2],[12,1,13,1],[3,1,4,1],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[12,2,13,2],[14,1,15,1],[16,2,17,2],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,2,23,2],[3,2,4,2],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[16,1,17,1],[22,1,23,1],[18,2,19,2],[20,2,21,2],[14,2,15,2]]}
[]
[]
[null,"Riesgo","Definición"]
[null,"Atrapamiento por o entre objetos","Situación que se produce cuando un trabajador, o parte de su cuerpo, es enganchada o aprisionada por mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales."]
[]
[null,"Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos","Es la situación que se produce cuando un operario, o parte de su cuerpo, es aprisionado contra las partes de las máquinas o vehículos que, debido a condiciones inseguras, han perdido su estabilidad."]
[]
[null,"Sobreesfuerzos","Los sobreesfuerzos son la consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo aceptable y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tolerables."]
[null,"Sobreesfuerzos por manipulación de cargas","Manipulación, transporte, elevación, empuje o tracción de cargas (carros, cajas, etc.) que pueda producir lesiones"]
[]
[null,"Sobreesfuerzos por movilización de personas con movilidad reducida","Manipulación, transporte, elevación, empuje o tracción de personas con movilidad reducida pueda producir lesiones"]
[]
[null,"Sobreesfuerzos por otras causas","Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos o vibraciones mecánicas que puedan producir lesiones músculo-esqueléticas agudas o crónicas. Excluye las lesiones producidas por manipulación de cargas incluida en otros apartados."]
[]
[null,"Exposición a temperaturas extremas","Permanencia en un ambiente con calor o frío excesivo."]
[]
[null,"Contactos térmicos","Acción y efecto de tocar superficies o productos calientes o fríos.."]
[]
[null,"Contactos térmicos por calor","Acción y efecto de tocar superficies o productos calientes."]
[]
[null,"Contactos térmicos por frío","Acción y efecto de tocar superficies o productos fríos."]
[]
[null,"Contactos eléctricos","Un contacto eléctrico es un componente del circuito eléctrico que se encuentra en interruptores eléctricos y relés. Se compone de dos piezas de metal "]
[]
[null,"Contactos eléctricos directos"]
[null,"Contactos eléctricos directos baja tensión (<1000 volts)","Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensión (trabajando con tensiones < 1000 volts)"]
[]
[null,"Contactos eléctricos directos alta tensión (>1000 volts)","Es todo contacto directo de las personas con partes activas en tensión (trabajando con tensiones > 1000 volts)"]
[]
[null,"Contactos eléctricos indirectos","Se entiende por contactos eléctricos indirectos todo contacto de personas con masas o instalaciones puestas accidentalmente en tensión. Ej. al estar entrar en contacto con partes metálicas de equipos que estén en contacto con partes activas en tensión."]
[]
[null,"Contactos eléctricos indirectos baja tensión (<1000 volts)","Es todo contacto de las personas con masas puestas accidentalmente en tensión (trabajando con tensiones < 1000 volts)"]

{"sheet":"MENÚ DE FORMATOS","index":12,"n_rows":27,"n_cols":19,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,7,28,21],[5,8,5,21],[6,8,6,21],[7,8,7,21],[13,12,13,22],[10,11,10,22],[13,6,24,10]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO N° 1 INF. DE EMPRESAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATOS DE USO EN CAMPO"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"La Seguridad e Higiene industrial, tienen el propósito de identificar, valorar los Agentes de Riesgos Laborales, para establecer sus (MR) y su posible efecto en el bienesar de la salud y seguridad de los trabajadores; es por ello que se establecen los siguientes formatos de recolección de datos como herramientas técnicas operativas de campo en la intervención de las empresas, al igual dicha información recogida permitie establecer los programas educativos para la formación de los trabajadores en la prevención de los riesgos laborales.",null,null,null,null,null,"PÁGINAS CORRELACIONADAS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Nota:  Los formatos adjuntos en esta plataforma corresponden a los ya establecidos en el Sftware SGPRL-SYSO-V 4.1, de forma que pueden imprimir los mismos para el uso de estos en el abordaje a empresas."]

{"sheet":"FORMATO N°1 INF. DE LA EMPRESA","index":13,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,11,50,12],[51,11,51,12],[52,11,52,12],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[45,8,45,9],[46,8,46,9],[47,8,47,9],[48,2,48,6],[48,8,48,9],[31,2,31,3],[31,4,31,11],[15,3,15,5],[15,7,15,9],[16,3,16,5],[16,7,16,12],[17,3,17,4],[18,7,18,15],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[30,2,30,3],[30,4,30,11],[12,3,12,4],[12,7,12,11],[13,3,13,5],[13,7,13,12],[14,3,14,4],[14,7,14,12],[11,3,11,4],[9,14,9,16],[1,3,1,16],[2,3,2,16],[3,3,3,16],[6,1,6,16],[9,2,9,3]]}
[]
[null,null,null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,null,null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[]
[null,"FORMATO N° 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA"]
[]
[]
[null,null,"FORMATO N°1",null,"INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA",null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA:",{"$f":"NOW()","v":"2022-09-02T13:04:12.500"}]
[]
[null,null,1,"N° PATRONAL"]
[null,null,2,"RAZON SOCIAL"]
[null,null,3,"NOMBRE COMERCIAL"]
[null,null,4,"DIRECCIÓN"]
[null,null,5,"TIPO DE INSPECCIÓN"]
[null,null,6,"ACTIVIDAD ECONÓMICA"]
[null,null,7,"PRIMA R.P"]
[null,null,8,"OBSERVACIONES"]
[]
[]
[]
[null,null,"CANTIDAD DE POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA EMPRESA"]
[]
[null,null,1,"MASCULINO"]
[null,null,2,"FEMENINO"]
[null,null,3,"TOTAL"]
[]
[]
[null,null,"PERSONA DE CONTACTO"]
[null,null,"NOMBRE"]
[null,null,"CARGO"]
[null,null,"TELEFÓNO"]
[null,null,"E.MAIL"]
[]
[]
[null,null,"HORARIO DE TRABAJO"]
[null,null,"INICIO"]
[null,null,"FIN"]
[null,null,"ALMUERZO"]
[null,null,"PAUSA A.M."]
[null,null,"PAUSA P.M."]
[]
[]
[null,null,"SISTEMA DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA"]
[null,null,"SITEMA DE GPRL SI/NO"]
[null,null,"PLAN DE PREVENCIÓN SI/NO"]
[null,null,"PLAN DE EMERGENCIA SI/NO"]
[null,null,"COMITÉ SE SEGURIDAD E HIGIEN SI/NO"]
[null,null,"MODALIDAD ORGANIZACIÓNAL DEL SGPRL:"]
[null,null,null,"Propio del empleador de 1 a 20 trab. "]
[null,null,null,"Empleador y trabajador capacitado de 21 a 99 trab."]
[null,null,null,"Servición de prevención propio o externo de asesoría de 100 y más trab."]

{"sheet":"FORMATO N°2, DISTRIBUCIÓN ","index":14,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[5,1,5,5],[7,1,8,1],[7,2,7,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[null,"FORMATO N° 2 DISTRIBUCIÓN  DE DEPATAMENTOS Y POBLACIÓN TRABAJADORA DE LA EMPRESA"]
[]
[null,"ÁREA","TOTAL DE TRABAJADORES ",null,"TOTAL","TURNOS"]
[null,null,"MASCULINO","FEMENINO"]

{"sheet":"FORMATO N° 3  MED. DE EXT. ","index":15,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10],[3,1,3,10],[8,6,8,8],[35,6,35,8]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[null,"FORMATO N° 3 REGISTRO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIA EN LA EMPRESA"]
[]
[]
[null,null,"MEDIOS DE EXTINCIÓN.",null,null,null,"Indique SI se cuenta o NO con el medio de extinción"]
[null,null,null,"EXTINTORES"]
[null,null,null,"GABINETE CONTRA INCENDIO"]
[null,null,null,"ROCIADORES"]
[null,null,null,"SISTEMAS STANDPIDE (Bocas de incendio)"]
[null,null,null,"OTROS."]
[]
[null,null,"DETECCIÓN DE INCENDIO"]
[]
[null,null,null,"ALARMAS"]
[null,null,null,"DETECTPRES DE HUMO"]
[null,null,null,"DETECTORES DE CALOR"]
[null,null,null,"DETECTORES DE GAS DE COMBUSTIÓN"]
[null,null,null,"OTROS."]
[]
[null,null,"EVACUACIONES DE EMERGENCIAS"]
[]
[null,null,null,"LUCES DE EMERGENCIA"]
[null,null,null,"LUCES ESTROBOSCÓPICAS"]
[null,null,null,"SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN"]
[null,null,null,"PUNTO DE ENCUENTRO"]
[null,null,null,"DIAGRAMA DE EVAUCACIÓN"]
[null,null,null,"OTROS:"]
[]
[]
[null,null,"MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"]
[]
[null,null,"MAQUINARIAS",null,null,null,"Indique SI se cuenta o NO con el tipo de máq. o equipos"]
[null,null,null,"INDUSTRIALES "]
[null,null,null,"AGRO INDUSTRIALES"]
[null,null,null,"HERRAMIENTAS MANUALES"]
[null,null,null,"HERRAMIENTAS ELECTRICAS"]
[null,null,null,"HERRAMIENTAS ESPECIALES"]
[null,null,null,"OTROS"]
[null,null,"EQUIPOS"]
[null,null,null,"RODANTES"]
[null,null,null,"ACUATICOS"]
[null,null,null,"AÉREOS"]
[null,null,null,"DE OFICINAS"]
[null,null,null,"OTROS"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IR AL FORMATO 4"]

{"sheet":"FORMATO N° 4 IDENT. DE PELIGROS","index":16,"n_rows":21,"n_cols":16,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,12,8,13],[8,14,9,14],[8,15,9,15],[2,1,2,15],[3,6,3,12],[4,1,4,15],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,8,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,8,10],[8,11,9,11]]}
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD",null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO N° 4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS"]
[null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[null,"EMPRESA:",null,null,null,null,null,null,"N° PATRONAL:",null,null,null,null,null,"FECHA:"]
[]
[null,"N°","DEPARTAMENTO/SECCIÓN/ÁREAS","ACTIVIDAD:",null,null,"DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD","PUESTO DE TRABAJO","DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO",null,null,"N° TRABAJADORES EXPUESTOS","MAGNITUD DE RIESGO MR",null,"CRITERIO TECNICO PARA LA MEJORA","PROFESIONAL REFERIDO"]
[null,null,null,"RUTINARIA","NO RUTINARIA","EMERGENCIAS",null,null,"PELIGRO","FACTOR DE RIESGO","DECRIPCIÓN DEL ORIGEN DEL FACTOR DE RIESGO",null,"PROBABILIDAD","SEVERIDAD"]
[]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]
[null,7]
[null,8]
[null,9]
[null,10]

{"sheet":"FORMTATO N°5, MAPA DE RIESGOS","index":17,"n_rows":9,"n_cols":15,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,2],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8]]}
[]
[]
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO N° 4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS"]
[null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[null,"FORMATO N°5 MAPA DE RIESGOS"]
[]
[null,"DEPARTAMENTO","PUESTO DE TRABAJO","DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO","PELIGRO","TRABAJADORES EXP.","MR","ESTADO DEL RIESGO","CRITERIO PARA LA MEJORA"]

{"sheet":"FORMATO N°6 NOTF. DE PELIGROS","index":18,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,2,34,6],[34,7,34,18],[35,1,35,18],[31,2,31,6],[31,7,31,18],[32,2,32,6],[32,7,32,18],[33,2,33,6],[33,7,33,18],[28,2,28,6],[28,7,28,18],[29,2,29,6],[29,7,29,18],[30,2,30,6],[30,7,30,18],[25,2,25,6],[25,7,25,18],[26,2,26,6],[26,7,26,18],[27,2,27,6],[27,7,27,18],[20,1,20,3],[20,5,20,8],[20,10,20,15],[22,1,22,18],[24,2,24,6],[24,7,24,18],[17,1,17,5],[1,1,1,18],[2,1,2,18],[3,1,3,18],[7,1,12,18],[16,1,16,5]]}
[]
[null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[null,"FORMATO N° 6 NOTIFICACIÓN DE PELIGROS INMINENTES"]
[]
[null,"En cumplimiento de las disposiciones legales que rigen para la prevención de los riesgos laborales \"Ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social, Decreto de Gabinete N° 68 de Riesgos Proefesonales, Reglamento General de Prevención de Riesgoa Laborales y de Salud y seguridad e HIgiene del Trabajo Resolución 45-588-2011, J.D; así como otras normas de prevención de los riesgos laborales que riegen en la República de Panamá, por lo que tenemos a bien informarle que el resultado general de la inspección realizada en su empresa ha dado como resultado peligros inminentes clasificados como muy graves, graves, importantes;  los cuales deben ser objeto de control inmediato por parte de la empresa."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"EMPRESA"]
[null,"N° PATRONAL"]
[null,"N° DE TRABAJADORES"]
[null,"ÁREAS INSPECCIONADAS"]
[]
[]
[null,"INSPECCIÓN INICIAL",null,null,null,"INSPECCION DE SEGUIMIENTO",null,null,null,null,"INSPECCIÓN POR  ACC/ENF. PROFESIONAL"]
[]
[null,"CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ERGONOMÍA DETECTADAS"]
[]
[null,"N°","PELIGRO",null,null,null,null,"DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO DETECTADO"]
[null,1]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]
[null,7]
[null,8]
[null,9]
[null,10]
[null,"PELIGRO: QUÍMICO, FISICO, BIOLÓGICO, SEGURIDAD, ERGONOMÍCO, PSICOLOGIA, MECÁNICO, LOCATIVOS, EDUCACI´N Y FORMACIÓN"]
[]
[]
[null,"FIRMA POR SYSO: ",null,null,null,null,null,null,null,null,"FIRMA DE LA EMPRESA:"]
[]
[null,"FECHA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA:"]

{"sheet":"MENÚ EDUCACIÓN Y FORMACIÓN","index":19,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,7,29,21],[14,12,14,21],[6,8,6,21],[7,8,7,21],[8,8,8,21],[14,6,22,10],[11,9,12,22]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CAJA DE SEGURO SOCIAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICOS Y PRESTACIONES EN SALUD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN NACINAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATOS DE USO EN CAMPO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Y DEL ÁREA PSICOSOCIAL Y TRABAJO SOCIAL"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINAS CORRELACIONADAS EDUCADORES"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PÁGINAS CORRELACIONADAS PSICOLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Nota:  Los formatos adjuntos en esta plataforma corresponden a los ya establecidos para el proceso de intervención de los Educadores asi como Psicologos y Trabajadores Sociales en empresas, de forma que pueden imprimir los mismos para el uso de estos en el abordaje a empresas.  Realizado el impreso solo debe cerrar la página, regresará al menú de FORMATOS."]